三台县人民医院

关于监控设备、配件、耗材和维保采购的公告

根据医院工作需要，拟对以下项目进行院内询价采购，请符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

**一、项目名称：**监控设备、配件、耗材和维保采购项目（按照医院需求量供货）

**二、采购方式：**院内询价

**三、采购时限、限价：**服务期限3年，采购限价26.7万元，其中监控设备、配件、耗材8万元/年，监控维保服务0.9万元/年。

**四、付款方式：**安装验收合格入库后，按照入库数量，收到正式发票后支付相应款项；监控维保服务满1年后，收到正式发票后支付当年款项。

**五、供应商资格条件**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

**六、项目须知**

1.院内询价：由采购办组织3名评审人员、在审计科监督下询价。

2.报名时间：2025年7月25日至7月29日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。报名电话：0816-5222252，联系人：邹老师、云老师。

3.递交方式：请报名供应商在响应文件递交截止时间前用顺丰快递邮寄至三台县人民医院采购办，邹老师收，收件电话：0816-5222252，供应商不到现场。

4.询价响应文件一式两份（一正一副，编排目录，胶装成册，密封完整），包括:报价单、资质、服务方案等；询价文件封面注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话。

5.递交截止时间：2025年8月1日12：00。

6.询价时间：2025年8月1日15:00，请各报名供应商报名后按规定时间寄出资料，未收到邮寄资料的公司报名资格自动无效，供应商无须到开标现场，请保持通讯畅通。

7.询价地点：行政楼二楼会议室（一）

8.定标方式：一次报价，在符合采购需求、质量和服务要求前提下，低价中标。

**七、咨询电话：**严老师-18881666555。

**八、项目公示：**三台县人民医院官网。

三台县人民医院

2025年7月24日

**附件1**

**一、项目技术要求：监控设备、配件、耗材和维保清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 限价/元 |
| 1 | 视频综合安防平台 | 华为 | iClient S200 | 项 | 76700 |
| 2 | 智能视频存储 | 华为 | IVS1800-D16-1T （128CH） | 台 | 21283 |
| 3 | 网络视频录像机 | 华为 | NVR800-B08 (32CH） | 台 | 4150 |
| 4 | 网络视频录像机 | 华为 | NVR800-B04D | 台 | 3960 |
| 5 | 网络视频录像机 | 华为 | NVR800-C02-Z01 | 台 | 2671 |
| 6 | 网络视频录像机 | 华为 | NVR800-C01-Z01 | 台 | 815 |
| 7 | 1T 500万双光全彩语音AI球型摄像机 | 华为 | C6550-10-Z33- SV | 个 | 4029 |
| 8 | 企业级硬盘单元 | 华为 | VCN510-DSK-E8T | 块 | 1572 |
| 9 | 企业级硬盘单元 | Seagate | 8TB | 块 | 1630 |
| 10 | 企业级硬盘单元 | Seagate | 16TB | 块 | 3034 |
| 11 | 视频核心交换机 | 锐捷 | RG-NBS5200-24GT4XS | 台 | 4790 |
| 12 | POE接入交换机 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP-P | 台 | 11210 |
| 13 | 三层交换机 | 华为数通智选 | S6720S-S24S28X-A | 台 | 10653 |
| 14 | 三层交换机 | 华为数通智选 | S5735S-S24S4X-A | 台 | 9512 |
| 15 | 以太网交换机 | 华为数通智选 | S1730S-S24P4S-A2 | 台 | 2939 |
| 16 | 以太网交换机 | 华为数通智选 | S1730S-S8P4S-QA2 | 台 | 1817 |
| 17 | 设备机柜 | 图腾 | 2000\*800\*600豪华型 | 个 | 3060 |
| 18 | 华亿设备机柜 | 华亿 | HY-6842 | 台 | 3039 |
| 19 | 华亿设备机柜 | 华亿 | HY-12U | 台 | 401 |
| 20 | 机柜隔板 | 华亿 | 配套 | 张 | 142 |
| 21 | 汇聚交换机 | 华为数通智选 | S5735S-S24S4X-A | 台 | 7690 |
| 22 | 核心交换机 | 华为数通智选 | S6720S-S24S28X-A | 台 | 9640 |
| 23 | 单模模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 个 | 481 |
| 24 | 单模模块 | 华为 | OSX010000 | 个 | 595 |
| 25 | 软件定义摄像机 | 华为 | C3040-10-ELI-PV(3.6 mm) | 个 | 724 |
| 26 | 软件定义摄像机 | 华为 | C2140-10-ELI-PV(3.6 mm) | 个 | 716 |
| 27 | 1T 400万双光全彩语音AI半球型摄像机 | 华为 | D3040-10-ELI-PV | 个 | 607 |
| 28 | 1T 400万双光全彩语音AI筒型摄像机 | 华为 | D2140-10-ELI-PV | 个 | 601 |
| 29 | 以太网交换机 | 华为数通智选 | S1730S-L8T-A1 千兆 | 台 | 240 |
| 30 | 以太网交换机 | 华为数通智选 | S1730S-L16FR-A（不带网管 | 台 | 630 |
| 31 | 以太网交换机 | 华为数通智选 | S1730S-S24T4S-QA2 千兆 | 台 | 1410 |
| 32 | 以太网交换机 | 华为数通智选 | S1730S-L8P-A1千兆POE | 台 | 630 |
| 33 | 以太网交换机 | 华为数通智选 | S1730S-S24P4S-A1 24千兆POE | 台 | 2030 |
| 34 | LCD显示单元 | 海康威视 | DS-D2046NL-T/T（根据色差可变更型号） | 台 | 7200 |
| 35 | 总线主机 | 海康威视 | DS-19A08-01BN | 台 | 2560 |
| 36 | 路由交换机 | 海康威视 | S7703 | 台 | 17000 |
| 37 | 高清网络数字矩阵 | 红苹果 | PM60MC3H/00-20H | 台 | 31817 |
| 38 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2366WDM-IP | 个 | 565 |
| 39 | mini PTZ摄像头 | 海康威视 | DS-2PT1C40IW-DE4(F1) | 个 | 505 |
| 40 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345CV5-I | 个 | 350 |
| 41 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345FV3-IS | 个 | 595 |
| 42 | 拾音器 | 海康威视 | DS-2FP2061 | 个 | 152 |
| 43 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A01UD | 台 | 4704 |
| 44 | 网络存储设备 | 海康威视 | DS-A71048R | 台 | 53932 |
| 45 | 43寸液晶监视器 | 海康威视 | DS-D5543F3-1V0 | 台 | 2960 |
| 46 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7616N-K2-V2 | 台 | 1040 |
| 47 | 硬盘 | 希捷 | 6TB | 个 | 1315 |
| 48 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2745AW-PS | 个 | 576 |
| 49 | 摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2546FWDV3-ITS | 个 | 528 |
| 50 | POE交换机 | TP-LINK | TL-SF1006PM 4+2POE交换机 | 台 | 98 |
| 51 | POE交换机 | TP-LINK | TL-SF1010PM 8+2POE交换机 | 台 | 155 |
| 52 | POE分离器 | 小耳朵 | 国标48V转12V | 根 | 30 |
| 53 | 音频输出终端 | 海康威视 | DS-QA6C300 | 个 | 1200 |
| 54 | 监控音箱（定制） | 定制 | USB接口供电，70\*70\*75 | 个 | 58 |
| 55 | 铝合金监控支架 | 研技 | AP-180铝合金 | 个 | 38 |
| 56 | 一体式监控支架 | 磐盾 | 一体式支架监控11V电源防水盒 | 个 | 34 |
| 57 | 监控集中供电电源 | 鑫美达 | 12V/10A | 个 | 82 |
| 58 | 监控专用防水箱 | 国产 | 500型 | 个 | 34 |
| 59 | 监控专用防水箱 | 国产 | 200型 | 个 | 23.5 |
| 60 | 摄像头电源 | 小耳朵 | STD-2024S 24V-2A | 个 | 69 |
| 61 | 摄像头电源 | 华为 | HW-120200C1W 12V-2A | 个 | 31.5 |
| 62 | 超五类非屏蔽工程线 | 高岘 | GXCAT5e-047UW-GC | 米 | 2.9 |
| 63 | 六类非屏蔽工程线 | 高岘 | GXCAT6-052UW-GC | 米 | 3.9 |
| 64 | 六类非屏蔽1.5米工程跳线 | 高岘 | GXCAT6-015UT-GC-LB | 根 | 15.7 |
| 65 | 电信级光纤 | 飞通 | GYXTW-4B1.3 | 米 | 3.9 |
| 66 | 光纤 | 亨通 | 1芯3钢 | 米 | 0.9 |
| 67 | 光纤 | 亨通 | 2芯3钢 | 米 | 1.9 |
| 68 | 光缆 | 亨通 | 4芯1钢 | 米 | 2.9 |
| 69 | 护套电源线 | 美河 | RVV2\*1.5 | 圈 | 650 |
| 70 | 高清连接线 | 绿联 | 40466，15米 | 米 | 7.2 |
| 71 | PDU电源模块 | 高岘 | GXPDU-210A 2.0 | 套 | 236 |
| 72 | PDU | 公牛 | ≥8个10A组合孔 | 台 | 71 |
| 73 | 网络理线架 | 高岘 | GXLXJ-56L | 套 | 71 |
| 74 | 网络工程理线架 | 高岘 | GXLXJ-12H-GC | 套 | 75 |
| 75 | 网络配线架 | 高岘 | GXCAT5e-24UP 2.0 | 套 | 265 |
| 76 | 网络成品跳线 | 高岘 | GXCAT6-015UT-OR | 根 | 16.5 |
| 77 | 延长线插座 | 高岘 | GXPDU-210A-GC | 套 | 234 |
| 78 | 超五类非屏蔽配线架 | 高岘 | GXCAT5e-24UP 3.0 | 套 | 281 |
| 79 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆 | 美河 | RVV2\*1.5 | 米 | 6.5 |
| 80 | 光纤收发器（百兆） | Net | Link HTB-1100S | 台 | 189 |
| 81 | 光纤收发器（千兆） | Net | Link HTB4100AB | 台 | 294 |
| 82 | 同轴光纤收发器 | 濎星 | 4路1080P-S | 台 | 427 |
| 83 | 光纤尾纤盒 | 杰路驰 | 24口FC/SC | 个 | 115 |
| 84 | VGA切换器 | 绿联 | 二进一出 | 个 | 83 |
| 85 | 综合线 | 大唐宝讯 | 国标8+2 | 米 | 3.8 |
| 86 | 铜轴线 | 大唐 | 宝讯 纯铜75-5 | 米 | 3.8 |
| 87 | 光纤熔接尾纤 | 浪涛 | FC-FC单模单芯 | 根 | 26.5 |
| 88 | 光纤熔接尾纤 | 浪涛 | SC-SC单模单芯 | 根 | 26.5 |
| 89 | 六类非屏蔽水晶头 | 高岘 | GXCAT6-RJ45US | 盒 | 177 |
| 90 | 超五类非屏蔽水晶头 | 高岘 | GXCAT5e-RJ45US | 盒 | 381 |
| 91 | 线槽 | 多联 | Φ25 A级阻燃 | 米 | 3.8 |
| 92 | 线管 | 多联 | Φ20 A级阻燃 | 米 | 2.9 |
| 93 | 线管 | 多联 | Φ40 A级阻燃 | 米 | 4.8 |
| 94 | 镀锌管 | 多联 | Φ20 | 米 | 4.5 |
| 95 | 软管 | 多联 | Φ20 A级阻燃 | 米 | 3 |
| 96 | 室外监控专用无线网桥套装 | TP-LINK | TL-S2-1KM | 套 | 298 |
| 97 | 电梯监控专用无线网桥套装 | TP-LINK | TL-E201 | 套 | 256 |
| 98 | 无线网桥 | 锐捷 | RG-EST310F-E | 套 | 450 |
| 99 | 安防监控专用网桥 | 锐捷 | RG-YST250F | 套 | 219 |
| 100 | 现场维修、安装人工费 | / | / | 小时 | 35 |
| 101 | 监控维保 | 一、维护保养方式乙方负责对甲方安保系统中的闭路监控系统进行维护保养，在维修保养合同有效期内，甲方如发现闭路监控系统运行出现故障，应及时通知乙方，乙方在接到通知的1小时内到达现场并进行维修处理，并负责在24小时内修复系统故障，乙方要提供每周7天及每天8小时维修服务。二、维护保养范围1.三台县人民医院监控系统：医院内所有的监控设备。2.康复中心监控系统：康复中心监控系统所有监控设备。3.东山应急医院监控系统：东山应急医院所有监控设备。三、维保费用维护保养费最高限价9000元/年。 | 年 | 9000 |

**二、商务要求**

1.质量要求：供应商必须提供全新原装正品，确保表面无划伤、无碰撞划痕，且权属清晰，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好。

2.供货时限：采购人根据维修维护实际临时采购以上设备和配件耗材，投标人要结合我院实际情况进行提前备货，一般设备和备件确保合同期限7\*24小时提供产品，响应时间为20分钟，30分钟送达现场，超过5000元的设备必须3天内送达现场。

3.质保期限：所有设备质保期限1年。质保期内实行包换、包修、包退“三包”。

4.服务承诺：合同期限内供应商不得以任何理由不按要求供货和上调产品价格，否则采购人有权更换供应商。

**★注：所有的技术参数及商务要求均为实质性要求，负偏离则为无效响应文件。**

附件2

**询价文件**

**项目名称：**

**授权代表：**

**手机号码：**

**供应商全称： （盖章）**

**年 月 日**

报价单

致：三台县人民医院

我公司已了解附件1监控设备、配件、耗材和维保清单的产品详情，我公司所报价的产品与附件1要求完全一致，报价按照附件1最高限价整体下浮 %。

说明：报价已包括货物、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等所有其他有关各项的含税费用。

单位名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

**技术、商务要求应答表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **询价文件要求** | **响应文件响应** | **响应/偏离** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1.申请人必须把询价文件的技术、商务要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

申请人名称**（加盖公章）**：

法定代表人/单位负责人**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月 日

**承诺函**

三台县人民医院：

我公司作为本次询价项目的询价申请人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目参加采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7.完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

8.在参加本次询价采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他询价申请人参与同一合同项下的询价采购活动的行为。

9.询价申请人未对本次询价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.在参加本次询价采购活动中，不存在和其他询价申请人在同一合同项下的询价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

11.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

询价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**商业信誉承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有健全的财务会计制度承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有履行合同所必须的设备和专业技术**

**能力的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有依法缴纳税收和社会保障资金良好**

**记录的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**无重大违法记录的书面声明**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重声明：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**无行贿犯罪记录的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

 **法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名 ） 系 （供应商） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 （招标人） 的 （项目名称） 的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

**公司资质、彩页资料、服务方案等(加盖鲜章)**