净化空调过滤器市场调研及询价公告

因医院工作需要，拟购买一批净化空调初、中、高效过滤器，现公开进行市场调研及询价，欢迎广大潜在供应商积极参与。

1. 项目咨询人：刘老师，咨询电话:15984652382。接受咨询时间：法定工作日 8:00-12:00， 14:30-18:00。

二、市场调查需提交以下资料(所有资料需盖公司鲜章并按顺序装订好)：

1.生产厂家及销售公司资质，生产厂家授权；

2.产品资料（含规格型号、材料说明、报价、产品资质证件及彩页资料）；

3.公司法人给业务人员授权(双方签字)、法人及业务人员身份证复印件；

4.报价单。

三、邮寄地址及联系人：三台县人民医院后勤保障科 解老师；接收资料截止日期：正式公告第五个工作日18:00(北京时间)。

四、附件：净化空调过滤器采购清单

三台县人民医院后勤保障科

 2025年7月29日

**附件：**

 **净化空调过滤器采购清单**

1. 货物清单：

|  |
| --- |
| **3号楼1-9楼高效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 9AHU-01（9楼烧伤科病房机组） | 烧伤重症病房 | 高效过滤器 | 775\*\*630\*70 | 6 | H14 |
| 换鞋更衣、缓冲 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 3AHU-01（3层检验科微生物室区域新风机组） | 微生物室顶送风 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 6 | H14 |
| 真菌室顶送风 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 1 | H14 |
| 微生物室下排风 | 高效过滤器 | 385\*485 \*70 | 4 | H14 |
| 真菌室下排风 | 高效过滤器 | 305\*565 \*70 | 1 | H14 |
| 缓冲顶送风 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 缓冲下排风 | 高效过滤器 | 235\*305 \*70 | 2 | H14 |
| 3AHU-02（3层检验科结核室新风机组） | 结核室顶送风 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H14 |
| 结核室下排风 | 高效过滤器 | 305\*485 \*70 | 2 | H14 |
| 2间缓冲顶送风 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 2间缓冲下排风 | 高效过滤器 | 235\*305 \*70 | 2 | H14 |
| 3AHU-03（3层检验科PCR试剂准备、标本制备新风机组） | 试剂准备、标本制备顶送风 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 6 | H14 |
| 试剂准备下排风 | 高效过滤器 | 305\*485 \*70 | 6 | H14 |
| 标本制备下排风 | 高效过滤器 | 305\*510 \*70 | 1 | H14 |
| 2间缓冲顶送风 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 2间缓冲下排风 | 高效过滤器 | 235\*305 \*70 | 2 | H14 |
| 3AHU-04（3层检验科PCR扩增、分析区域新风机组） | 扩增区、分析区顶送风 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 2 | H14 |
| 扩增区、分析区下排风 | 高效过滤器 | 305\*485 \*70 | 4 | H14 |
| 2间缓冲顶送风 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 2间缓冲下排风 | 高效过滤器 | 235\*305 \*70 | 2 | H14 |
| 3AHU-05（3层病理科PCR新风机组） | 试剂存储和准备区、标本制备区 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H14 |
| 扩增区、分析区 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H14 |
| 4间缓冲间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 4 | H14 |
| 2AUH-01（2层医美手术室机组） | 医美手术室 | 高效过滤器 | 955\*600\*70 | 4 | H14 |
| 医美手术室 | 高效过滤器 | 360\*484\*70 | 2 | H14 |
| 病人准备室、医务准备室 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 1AHU-01（1层DSA机组） | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 6 | H14 |
| 1PFJ-S01（1层DSA排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 1 | H13 |
| 2PFJ-S01（2层医美手术室排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 1 | H13 |
| 9PFJ-S01（9楼烧伤科病房排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 1 | H13 |
| **合计个数** | **83** |  |
| **3号楼1-9楼初、中效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 9AHU-01（9楼烧伤科病房机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-01（3层检验科微生物室区域新风机组） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-02（3层检验科结核室新风机组） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-03（3层检验科PCR试剂准备、标本制备新风机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-04（3层检验科PCR扩增、分析区域新风机组） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-05（3层病理科PCR新风机组） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| 3AHU-06（3层病理科普通区域新风机组） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3PAU-01（三层检验大厅及辅房新风机机组） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 505\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 502\*592\*381 | 1 | F8 |
| 2AUH-01（2层医美手术室机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| 1AHU-01（1层DSA机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 4 | F8 |
| **合计个数** | **53** |  |
| **3号楼1-9楼排风、回风初中效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 9AHU-01（9楼烧伤科病房机组） | 新风预处理滤网 | 335\*300\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-01（3层检验科微生物室区域新风机组） | 新风预处理滤网 | 450\*645\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-02（3层检验科结核室新风机组） | 新风预处理滤网 | 335\*450\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-03（3层检验科PCR试剂准备、标本制备新风机组） | 新风预处理滤网 | 450\*645\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-04（3层检验科PCR扩增、分析区域新风机组） | 新风预处理滤网 | 335\*450\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-05（3层病理科PCR新风机组） | 新风预处理滤网 | 515\*370\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-06（3层病理科普通区域新风机组） | 新风预处理滤网 | 815\*450\*10 | 1 | G4 |
| 3PAU-01（三层检验大厅及辅房新风机机组） | 新风预处理滤网 | 645\*450\*10 | 1 | G4 |
| 2AUH-01（2层医美手术室机组） | 新风预处理滤网 | 300\*265\*10 | 1 | G4 |
| 1AHU-01（1层DSA机组） | 新风预处理滤网 | 360\*265\*10 | 1 | G4 |
| 1AHU-01（1层DSA机组）下回风口网 | U型双面初效滤网 | 550\*300\*8（预估尺寸安装完后请现场核实） | 4 | G4 |
| 1PFJ-S01（1层DSA排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 1 | G4 |
| 2PFJ-S01（2层医美手术室排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 1 | G4 |
| 3PFJ-S03（3层检验科PCR试剂准备、标本制备排风机） | 袋式中效过滤器 | 793\*620\*180 | 1 | F8 |
| 3PFJ-S05（3层病理科PCR排风机） | 袋式中效过滤器 | 703\*546\*180 | 1 | F8 |
| 3PFJ-S08（3层检验大厅及辅房排风机） | 袋式中效过滤器 | 703\*546\*180 | 1 | F8 |
| 9PFJ-S01（9楼烧伤科病房排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 1 | G4 |
| **合计个数** | **20** |  |
| **3号楼12楼手术室高效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| AHU-S01（OR1手术室） | 手术室顶 | 高效过滤器 | 915\*610\*69mm | 2 | H14 |
| 高效过滤器 | 610\*482\*69mm | 2 | H14 |
| 高效过滤器 | 915\*482\*69mm | 2 | H14 |
| 手术室下排风口 | 高效过滤器 | 1115\*275\*70 | 2 | H14 |
| 医护前室、一脱、二洗 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 3 | H14 |
| AHU-S02（OR2、3、4手术室） | （有隔板）高效过滤器 | 610\*305\*292mm | 12 | H14 |
| AHU-S03（OR1-4#手术室内侧区域） | 缓冲 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 洁净走廊 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 3 | H14 |
| 麻醉药品间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| GCP | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 液体库房 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 设备间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| AHU-S04（OR1-4#手术室外侧区域） | 污物走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 4 | H14 |
| 走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 污物暂存 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 洁具间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 缓冲 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| AHU-S05（OR5-13#手术室内侧区域） | 换床缓冲间 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 1 | H14 |
| 洁净走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 3 | H14 |
| 预麻、复苏室 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 4 | H14 |
| 洁净走廊 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 5 | H14 |
| 大液体库 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 无菌库房 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 3 | H14 |
| 无菌器械 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 3 | H14 |
| 洁物通道 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 1 | H14 |
| 设备间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 缓冲 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| AHU-S05（OR5-13#手术室内侧区域） | 设备间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 控制室 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| AHU-S06（OR5-13#手术室外侧区域） | 标本间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 污物走廊 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 5 | H14 |
| 污染布类 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 医疗垃圾 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 纯水间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 检查包装灭菌间 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 1 | H14 |
| 去污区 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 污物走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H14 |
| 洁具间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 污物走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 6 | H14 |
| MAU-S01（OR5-13手术室新风预处理机组） | 亚高效过滤器密褶式 | 490\*592\*292 | 2 | H10 |
| 亚高效过滤器密褶式 | 287\*592\*292 | 1 | H10 |
| RAU-S01（OR5、6手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 8 | H14 |
| RAU-S02（OR7、8、9手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 12 | H14 |
| RAU-S03（OR10手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 4 | H14 |
| RAU-S04（OR11手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 6 | H14 |
| RAU-S05（OR12手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 6 | H14 |
| RAU-S06（OR12手术室） | 高效过滤器 | 630\*959\*69mm | 4 | H14 |
| 高效过滤器 | 507\*1277\*69mm | 4 | H14 |
| PFJ-S01至13（OR1手术室至13排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 13 | H13 |
| PFJ-S14至15（UPS间、4号手术室外洗手池洁净走廊排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 2 | H13 |
| PFJ-S07至19（预麻复苏、洁净走廊、污染布类、医疗垃圾排风机） | 高效过滤器 | 485\*311\*46 | 3 | H13 |
| PFJ-S20（检查包装灭菌排风机） | 高效过滤器 | 485\*311\*46 | 1 | H13 |
| PFJ-S21（13#手术室旁污物走廊、洁具间排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 2 | H13 |
| PFJ-S22（12楼手术室办公区排风机） | 高效过滤器 | 573\*455\*46（具体以现场为准） | 1 | H13 |
| PFJ-S23（12楼男、女卫浴排风机） | 高效过滤器 | 485\*311\*46 | 1 | H13 |
| PFJ-S24（11楼男卫、女卫排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 1 | H13 |
| PFJ-S25（11楼换鞋更衣区排风机） | 高效过滤器 | 473\*290\*46（具体以现场为准） | 1 | H13 |
| **合计个数** | **157** |  |
| **3号楼12楼手术室初、中效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| AHU-S01（OR1手术室） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| AHU-S02（OR2、3、4手术室） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| AHU-S03（OR1-4#手术室内侧区域） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| AHU-S04（OR1-4#手术室外侧区域） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| AHU-S05（OR5-13#手术室内侧区域） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| AHU-S06（OR5-13#手术室外侧区域） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| MAU-S01（OR5-13手术室新风预处理机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| RAU-S01（OR5、6手术室） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| RAU-S02（OR7、8、9手术室） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| RAU-S03（OR10手术室） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| RAU-S04（OR11手术室） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| RAU-S05（OR12手术室） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| RAU-S06（OR13手术室） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| PAU-S01（12层手术部办公区新风机） | 板式初效过滤器 | 493\*493\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*490\*381 | 2 | F8 |
| PAU-S02（十一层换鞋更衣区新风机） | 板式初效过滤器 | 463\*695\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 460\*692\*381 | 1 | F8 |
| **合计个数** | **88** |  |
| **3号楼12楼手术室排风、回风、新风过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| AHU-S01（OR1手术室） | 新风预处理滤网 | 680\*415\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S02（OR2、3、4手术室） | 新风预处理滤网 | 370\*265\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S03（OR1-4#手术室内侧区域） | 新风预处理滤网 | 370\*265\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S04（OR1-4#手术室外侧区域） | 新风预处理滤网 | 370\*265\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S05（OR5-13#手术室内侧区域） | 新风预处理滤网 | 550\*415\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S06（OR5-13#手术室外侧区域） | 新风预处理滤网 | 645\*292\*10 | 1 | G4 |
| MAU-S01（OR5-13手术室新风预处理机组） | 新风预处理滤网 | 550\*515\*10 | 1 | G4 |
| PAU-S01（12层手术部办公区新风机） | 新风预处理滤网 | 550\*415\*10 | 1 | G4 |
| PAU-S02（十一层换鞋更衣区新风机） | 新风预处理滤网 | 370\*265\*10 | 1 | G4 |
| OR1手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1090\*235\*8mm | 4 | G4 |
| OR2手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1090\*235\*8mm | 4 | G4 |
| OR3手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1090\*235\*8mm | 4 | G4 |
| OR4手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1090\*235\*8mm | 4 | G4 |
| OR5手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR6手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR7手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 3 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 690\*240\*8mm | 1 | G4 |
| OR8手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 1090\*240\*8mm | 1 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 690\*240\*8mm | 1 | G4 |
| OR9手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 690\*240\*8mm | 1 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 540\*240\*8mm | 1 | G4 |
| OR10手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR11手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR12手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR13手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 6 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 1060\*240\*8mm | 1 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 1090\*240\*8mm | 1 | G4 |
| 手术室走廊及辅房下回风口及顶回、排风口网 | U型双面初效滤网 | 335\*335\*8mm | 17 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 335\*283\*8mm | 11 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 283\*235\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 485\*285\*8mm | 6 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 535\*285\*8mm | 15 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 833\*283\*8mm | 1 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 270\*270\*8mm | 4 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 509\*228\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 549\*288\*8mm | 5 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 545\*295\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 245\*295\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 330\*330\*8mm | 5 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 533\*533\*8mm | 1 | G4 |
| PFJ-S00（OR1手术室负压排风机） | 板式中效过滤器 | 1025\*905\*46（一分为2，具体以现场为准） | 1 | F8 |
| PFJ-S01至13（OR1手术室至13排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 13 | G4 |
| PFJ-S14至15（UPS间、4号手术室外洗手池洁净走廊排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 2 | G4 |
| PFJ-S16（1#手术室旁污物暂存、洁具间、男女浴排风机） | 板式中效过滤器 | 680\*525\*46（具体以现场为准） | 1 | F8 |
| PFJ-S07至19（预麻复苏、洁净走廊、污染布类、医疗垃圾排风机） | U型双面初效滤网 | 485\*311\*10 | 3 | G4 |
| PFJ-S20（检查包装灭菌排风机） | U型双面初效滤网 | 485\*311\*10 | 1 | G4 |
| PFJ-S21（13#手术室旁污物走廊、洁具间排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 2 | G4 |
| PFJ-S22（12楼手术室办公区排风机） | 初效滤网 | 573\*455\*21 | 1 | G4 |
| PFJ-S23（12楼男、女卫浴排风机） | U型双面初效滤网 | 485\*311\*10 | 1 | G4 |
| PFJ-S24（11楼男卫、女卫排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 1 | G4 |
| PFJ-S25（11楼换鞋更衣区排风机） | 初效滤网 | 473\*290\*21 | 1 | G4 |
| **合计个数** | **165** |  |
| **1号楼门急诊手术室空气过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 机组编号 | 机组名 |
| AHU-01 | Ⅲ级手术室机组 | 初效过滤器 | W592\*H592\*D46 | 1 | G4 |
| Ⅲ级手术室机组 | 中效过滤器 | W592\*H592\*D360 | 1 | F8 |
| 房间高效送风口GB01 | 高效过滤器 | W484\*H484\*D90 | 5 | H14 |
| Ⅲ级手术室送风天花 | 侧装高效过滤器 | W610\*W305\*D292 | 4 | H14 |
| AHU-02 | 洁净辅房机组 | 初效过滤器 | W592\*H592\*D46 | 1 | G4 |
| 洁净辅房机组 | 中效过滤器 | W592\*H592\*D360 | 1 | F8 |
| AHU-03 | Ⅰ级手术室机组 | 初效过滤器 | W592\*H490\*D95 | 2 | G4 |
| Ⅰ级手术室机组 | 中效过滤器 | W592\*H490\*D360 | 4 | F8 |
| Ⅰ级手术室送风天花 | 侧装高效过滤器 | W610\*W305\*D350 | 8 | H14 |
| PAU-01 | 普通区新风机组 | 初效过滤器（铝制过滤） | W592\*H490\*D46 | 1 | G2 |
| PAU-02 | 供AHU机组新风机组 | 初效过滤器 | W592\*H592\*D46 | 1 | G4 |
| 供AHU机组新风机组 | 中效过滤器 | W592\*H592\*D534 | 1 | F8 |
| **合计个数** | **30** |  |
| **2号楼9楼营养科初、中、高效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 洁净区 | 回风中效(板式） | 260\*260\*90 | 5 | F6 |
| 排风中效(板式） | 290\*290\*90 | 2 | F6 |
| 机组 | 机组初效(板式） | W592\*H490\*D46 | 1 | G4 |
| 机组中效（袋式） | W592\*H490\*D381 | 1 | F8 |
| 配液间 | 高效过滤器 | 475\*475\*150 | 3 | H13 |
| 辅助用房 | 高效过滤器 | 320\*320\*220 | 4 |
| **合计个数** | **16** |  |