**三台县人民医院**

**院内采购文件**

**项目名称：净化空调初、中、高效过滤器采购项目**

**编制日期： 2025年10月11日**

**采购文件审核：**

|  |  |
| --- | --- |
| 采购文件编制人员签字 | 签字： 年 月 日 |
| 主管职能部门主任审核意见 | 签字： 年 月 日 |
| 采购办主任审核意见 | 签字： 年 月 日  |
| 分管采购领导审核意见 | 签字： 年 月 日  |

三台县人民医院

关于净化空调初、中、高效过滤器采购的公告

根据医院工作需要，拟对净化空调初、中、高效过滤器进行院内询价采购，请符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

**一、基本情况**

**（一）项目名称**

净化空调初、中、高效过滤器采购项目

**（二）项目限价、技术商务要求**

限总价8.1万元，技术、商务要求详见附件1。

**二、采购方式**

院内询价**（注：所有参数要求、商务要求均为实质性要求，负偏离则响应文件无效。）**

**三、供应商资格要求**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

**四、询价须知**

1.询价：由采购办组织并抽取3名评审人员在审计科监督下询价。

2.报名时间：2025年10月13日至10月15日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外），报名电话：0816-5222252。

3.递交方式：必须保证在响应文件递交截止时间前顺丰快递邮寄至三台县人民医院采购办，邹老师收，收件电话：0816-5222252，**供应商不到现场**。

4.内容要求：询价响应文件一式两份（一正一副，编排目录，胶装成册，密封完整），包括:报价单、资质、服务方案等；询价文件封面注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话。

5.递交截止时间：2025年10月20日12：00。

6.询价时间：2025年10月20日15:00。

7.询价地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一），如有变动，另行通知。

8.定标方式：一次报价，在符合采购需求、质量和服务要求前提下低价中标。

**五、项目公示：**三台县人民医院官网。

**六、咨询人及联系电话：**解老师-13981137357（咨询时间：法定工作日8:00-12：00，14:30-18:00）。

三台县人民医院

2025年10月11日

附件1

净化空调初、中、高效过滤器技术、商务要求

（一）清单明细及要求

|  |
| --- |
| **1、3号楼1-9楼高效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 9AHU-01（9楼烧伤科病房机组） | 烧伤重症病房 | 高效过滤器 | 775\*\*630\*70 | 6 | H14 |
| 换鞋更衣、缓冲 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 3AHU-01（3层检验科微生物室区域新风机组） | 微生物室顶送风 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 6 | H14 |
| 真菌室顶送风 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 1 | H14 |
| 微生物室下排风 | 高效过滤器 | 385\*485 \*70 | 4 | H14 |
| 真菌室下排风 | 高效过滤器 | 305\*565 \*70 | 1 | H14 |
| 缓冲顶送风 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 缓冲下排风 | 高效过滤器 | 235\*305 \*70 | 2 | H14 |
| 3AHU-02（3层检验科结核室新风机组） | 结核室顶送风 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H14 |
| 结核室下排风 | 高效过滤器 | 305\*485 \*70 | 2 | H14 |
| 2间缓冲顶送风 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 2间缓冲下排风 | 高效过滤器 | 235\*305 \*70 | 2 | H14 |
| 3AHU-03（3层检验科PCR试剂准备、标本制备新风机组） | 试剂准备、标本制备顶送风 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 6 | H14 |
| 试剂准备下排风 | 高效过滤器 | 305\*485 \*70 | 6 | H14 |
| 标本制备下排风 | 高效过滤器 | 305\*510 \*70 | 1 | H14 |
| 2间缓冲顶送风 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 2间缓冲下排风 | 高效过滤器 | 235\*305 \*70 | 2 | H14 |
| 3AHU-04（3层检验科PCR扩增、分析区域新风机组） | 扩增区、分析区顶送风 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 2 | H14 |
| 扩增区、分析区下排风 | 高效过滤器 | 305\*485 \*70 | 4 | H14 |
| 2间缓冲顶送风 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 2间缓冲下排风 | 高效过滤器 | 235\*305 \*70 | 2 | H14 |
| 3AHU-05（3层病理科PCR新风机组） | 试剂存储和准备区、标本制备区 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H14 |
| 扩增区、分析区 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H14 |
| 4间缓冲间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 4 | H14 |
| 2AUH-01（2层医美手术室机组） | 医美手术室 | 高效过滤器 | 955\*600\*70 | 4 | H14 |
| 医美手术室 | 高效过滤器 | 360\*484\*70 | 2 | H14 |
| 病人准备室、医务准备室 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 2 | H14 |
| 1AHU-01（1层DSA机组） | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 6 | H14 |
| 1PFJ-S01（1层DSA排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 1 | H13 |
| 2PFJ-S01（2层医美手术室排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 1 | H13 |
| 9PFJ-S01（9楼烧伤科病房排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 1 | H13 |
| **合计个数** | **83** |  |
| **2、3号楼1-9楼初、中效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 9AHU-01（9楼烧伤科病房机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-01（3层检验科微生物室区域新风机组） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-02（3层检验科结核室新风机组） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-03（3层检验科PCR试剂准备、标本制备新风机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-04（3层检验科PCR扩增、分析区域新风机组） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3AHU-05（3层病理科PCR新风机组） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| 3AHU-06（3层病理科普通区域新风机组） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| 3PAU-01（三层检验大厅及辅房新风机机组） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 505\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 502\*592\*381 | 1 | F8 |
| 2AUH-01（2层医美手术室机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| 1AHU-01（1层DSA机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 4 | F8 |
| **合计个数** | **53** |  |
| **3、3号楼1-9楼排风、回风初中效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 9AHU-01（9楼烧伤科病房机组） | 新风预处理滤网 | 335\*300\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-01（3层检验科微生物室区域新风机组） | 新风预处理滤网 | 450\*645\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-02（3层检验科结核室新风机组） | 新风预处理滤网 | 335\*450\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-03（3层检验科PCR试剂准备、标本制备新风机组） | 新风预处理滤网 | 450\*645\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-04（3层检验科PCR扩增、分析区域新风机组） | 新风预处理滤网 | 335\*450\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-05（3层病理科PCR新风机组） | 新风预处理滤网 | 515\*370\*10 | 1 | G4 |
| 3AHU-06（3层病理科普通区域新风机组） | 新风预处理滤网 | 815\*450\*10 | 1 | G4 |
| 3PAU-01（三层检验大厅及辅房新风机机组） | 新风预处理滤网 | 645\*450\*10 | 1 | G4 |
| 2AUH-01（2层医美手术室机组） | 新风预处理滤网 | 300\*265\*10 | 1 | G4 |
| 1AHU-01（1层DSA机组） | 新风预处理滤网 | 360\*265\*10 | 1 | G4 |
| 1AHU-01（1层DSA机组）下回风口网 | U型双面初效滤网 | 550\*300\*8 | 4 | G4 |
| 1PFJ-S01（1层DSA排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 1 | G4 |
| 2PFJ-S01（2层医美手术室排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 1 | G4 |
| 3PFJ-S03（3层检验科PCR试剂准备、标本制备排风机） | 袋式中效过滤器 | 793\*620\*180 | 1 | F8 |
| 3PFJ-S05（3层病理科PCR排风机） | 袋式中效过滤器 | 703\*546\*180 | 1 | F8 |
| 3PFJ-S08（3层检验大厅及辅房排风机） | 袋式中效过滤器 | 703\*546\*180 | 1 | F8 |
| 9PFJ-S01（9楼烧伤科病房排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 1 | G4 |
| **合计个数** | **20** |  |
| **4、3号楼12楼手术室高效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| AHU-S01（OR1手术室） | 手术室顶 | 高效过滤器 | 915\*610\*69mm | 2 | H14 |
| 高效过滤器 | 610\*482\*69mm | 2 | H14 |
| 高效过滤器 | 915\*482\*69mm | 2 | H14 |
| 手术室下排风口 | 高效过滤器 | 1115\*275\*70 | 2 | H14 |
| 医护前室、一脱、二洗 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 3 | H14 |
| AHU-S02（OR2、3、4手术室） | （有隔板）高效过滤器 | 610\*305\*292mm | 12 | H14 |
| AHU-S03（OR1-4#手术室内侧区域） | 缓冲 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 洁净走廊 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 3 | H14 |
| 麻醉药品间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| GCP | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 液体库房 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 设备间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| AHU-S04（OR1-4#手术室外侧区域） | 污物走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 4 | H14 |
| 走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 污物暂存 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 洁具间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 缓冲 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| AHU-S05（OR5-13#手术室内侧区域） | 换床缓冲间 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 1 | H14 |
| 洁净走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 3 | H14 |
| 预麻、复苏室 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 4 | H14 |
| 洁净走廊 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 5 | H14 |
| 大液体库 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 无菌库房 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 3 | H14 |
| 无菌器械 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 3 | H14 |
| 洁物通道 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 1 | H14 |
| 设备间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 缓冲 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| AHU-S05（OR5-13#手术室内侧区域） | 设备间 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| 控制室 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 1 | H14 |
| AHU-S06（OR5-13#手术室外侧区域） | 标本间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 污物走廊 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 5 | H14 |
| 污染布类 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 医疗垃圾 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 纯水间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 检查包装灭菌间 | 高效过滤器 | 630\*630\*90 | 1 | H14 |
| 去污区 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 污物走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 2 | H14 |
| 洁具间 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 1 | H14 |
| 污物走廊 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 6 | H14 |
| MAU-S01（OR5-13手术室新风预处理机组） | 亚高效过滤器密褶式 | 490\*592\*292 | 2 | H10 |
| 亚高效过滤器密褶式 | 287\*592\*292 | 1 | H10 |
| RAU-S01（OR5、6手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 8 | H14 |
| RAU-S02（OR7、8、9手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 12 | H14 |
| RAU-S03（OR10手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 4 | H14 |
| RAU-S04（OR11手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 6 | H14 |
| RAU-S05（OR12手术室） | W型高效过滤器 | 610\*305\*292mm 4V | 6 | H14 |
| RAU-S06（OR12手术室） | 高效过滤器 | 630\*959\*69mm | 4 | H14 |
| 高效过滤器 | 507\*1277\*69mm | 4 | H14 |
| PFJ-S01至13（OR1手术室至13排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 13 | H13 |
| PFJ-S14至15（UPS间、4号手术室外洗手池洁净走廊排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 2 | H13 |
| PFJ-S07至19（预麻复苏、洁净走廊、污染布类、医疗垃圾排风机） | 高效过滤器 | 485\*311\*46 | 3 | H13 |
| PFJ-S20（检查包装灭菌排风机） | 高效过滤器 | 485\*311\*46 | 1 | H13 |
| PFJ-S21（13#手术室旁污物走廊、洁具间排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 2 | H13 |
| PFJ-S22（12楼手术室办公区排风机） | 高效过滤器 | 573\*455\*46（具体以现场为准） | 1 | H13 |
| PFJ-S23（12楼男、女卫浴排风机） | 高效过滤器 | 485\*311\*46 | 1 | H13 |
| PFJ-S24（11楼男卫、女卫排风机） | 高效过滤器 | 435\*266\*46 | 1 | H13 |
| PFJ-S25（11楼换鞋更衣区排风机） | 高效过滤器 | 473\*290\*46（具体以现场为准） | 1 | H13 |
| **合计个数** | **157** |  |
| **5、3号楼12楼手术室初、中效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| AHU-S01（OR1手术室） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| AHU-S02（OR2、3、4手术室） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| AHU-S03（OR1-4#手术室内侧区域） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| AHU-S04（OR1-4#手术室外侧区域） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| AHU-S05（OR5-13#手术室内侧区域） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| AHU-S06（OR5-13#手术室外侧区域） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 1 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 1 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| MAU-S01（OR5-13手术室新风预处理机组） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| RAU-S01（OR5、6手术室） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| RAU-S02（OR7、8、9手术室） | 板式初效过滤器 | 493\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 1 | F8 |
| RAU-S03（OR10手术室） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| RAU-S04（OR11手术室） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| RAU-S05（OR12手术室） | 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 3 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 3 | F8 |
| RAU-S06（OR13手术室） | 板式初效过滤器 | 595\*595\*46 | 2 | G4 |
| 板式初效过滤器 | 290\*595\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 592\*592\*381 | 2 | F8 |
| 袋式中效过滤器 | 287\*592\*381 | 2 | F8 |
| PAU-S01（12层手术部办公区新风机） | 板式初效过滤器 | 493\*493\*46 | 2 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 490\*490\*381 | 2 | F8 |
| PAU-S02（十一层换鞋更衣区新风机） | 板式初效过滤器 | 463\*695\*46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | 460\*692\*381 | 1 | F8 |
| **合计个数** | **88** |  |
| **6、3号楼12楼手术室排风、回风、新风过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| AHU-S01（OR1手术室） | 新风预处理滤网 | 680\*415\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S02（OR2、3、4手术室） | 新风预处理滤网 | 370\*265\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S03（OR1-4#手术室内侧区域） | 新风预处理滤网 | 370\*265\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S04（OR1-4#手术室外侧区域） | 新风预处理滤网 | 370\*265\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S05（OR5-13#手术室内侧区域） | 新风预处理滤网 | 550\*415\*10 | 1 | G4 |
| AHU-S06（OR5-13#手术室外侧区域） | 新风预处理滤网 | 645\*292\*10 | 1 | G4 |
| MAU-S01（OR5-13手术室新风预处理机组） | 新风预处理滤网 | 550\*515\*10 | 1 | G4 |
| PAU-S01（12层手术部办公区新风机） | 新风预处理滤网 | 550\*415\*10 | 1 | G4 |
| PAU-S02（十一层换鞋更衣区新风机） | 新风预处理滤网 | 370\*265\*10 | 1 | G4 |
| OR1手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1090\*235\*8mm | 4 | G4 |
| OR2手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1090\*235\*8mm | 4 | G4 |
| OR3手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1090\*235\*8mm | 4 | G4 |
| OR4手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1090\*235\*8mm | 4 | G4 |
| OR5手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR6手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR7手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 3 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 690\*240\*8mm | 1 | G4 |
| OR8手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 1090\*240\*8mm | 1 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 690\*240\*8mm | 1 | G4 |
| OR9手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 690\*240\*8mm | 1 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 540\*240\*8mm | 1 | G4 |
| OR10手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR11手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR12手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 4 | G4 |
| OR13手术室下回风口网 | U型双面初效滤网 | 1040\*240\*8mm | 6 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 1060\*240\*8mm | 1 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 1090\*240\*8mm | 1 | G4 |
| 手术室走廊及辅房下回风口及顶回、排风口网 | U型双面初效滤网 | 335\*335\*8mm | 17 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 335\*283\*8mm | 11 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 283\*235\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 485\*285\*8mm | 6 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 535\*285\*8mm | 15 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 833\*283\*8mm | 1 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 270\*270\*8mm | 4 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 509\*228\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 549\*288\*8mm | 5 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 545\*295\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 245\*295\*8mm | 2 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 330\*330\*8mm | 5 | G4 |
| U型双面初效滤网 | 533\*533\*8mm | 1 | G4 |
| PFJ-S00（OR1手术室负压排风机） | 板式中效过滤器 | 1025\*905\*46（一分为2，具体以现场为准） | 1 | F8 |
| PFJ-S01至13（OR1手术室至13排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 13 | G4 |
| PFJ-S14至15（UPS间、4号手术室外洗手池洁净走廊排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 2 | G4 |
| PFJ-S16（1#手术室旁污物暂存、洁具间、男女浴排风机） | 板式中效过滤器 | 680\*525\*46（具体以现场为准） | 1 | F8 |
| PFJ-S07至19（预麻复苏、洁净走廊、污染布类、医疗垃圾排风机） | U型双面初效滤网 | 485\*311\*10 | 3 | G4 |
| PFJ-S20（检查包装灭菌排风机） | U型双面初效滤网 | 485\*311\*10 | 1 | G4 |
| PFJ-S21（13#手术室旁污物走廊、洁具间排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 2 | G4 |
| PFJ-S22（12楼手术室办公区排风机） | 初效滤网 | 573\*455\*21 | 1 | G4 |
| PFJ-S23（12楼男、女卫浴排风机） | U型双面初效滤网 | 485\*311\*10 | 1 | G4 |
| PFJ-S24（11楼男卫、女卫排风机） | U型双面初效滤网 | 435\*266\*10 | 1 | G4 |
| PFJ-S25（11楼换鞋更衣区排风机） | 初效滤网 | 473\*290\*21 | 1 | G4 |
| **合计个数** | **165** |  |
| **7、1号楼门急诊手术室空气过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 机组编号 | 机组名 |
| AHU-01 | Ⅲ级手术室机组 | 板式初效过滤器 | W592\*H592\*D46 | 1 | G4 |
| Ⅲ级手术室机组 | 袋式中效过滤器 | W592\*H592\*D360 | 1 | F8 |
| 房间高效送风口GB01 | 高效过滤器 | W484\*H484\*D90 | 5 | H14 |
| Ⅲ级手术室送风天花 | 高效过滤器 | W610\*W305\*D292 | 4 | H14 |
| AHU-02 | 洁净辅房机组 | 板式初效过滤器 | W592\*H592\*D46 | 1 | G4 |
| 洁净辅房机组 | 袋式中效过滤器 | W592\*H592\*D360 | 1 | F8 |
| AHU-03 | Ⅰ级手术室机组 | 板式初效过滤器 | W592\*H490\*D95 | 2 | G4 |
| Ⅰ级手术室机组 | 袋式中效过滤器 | W592\*H490\*D360 | 4 | F8 |
| Ⅰ级手术室送风天花 | 高效过滤器 | W610\*W305\*D350 | 8 | H14 |
| PAU-01 | 普通区新风机组 | 板式初效过滤器（铝制过滤） | W592\*H490\*D46 | 1 | G2 |
| PAU-02 | 供AHU机组新风机组 | 板式初效过滤器 | W592\*H592\*D46 | 1 | G4 |
| 供AHU机组新风机组 | 袋式中效过滤器 | W592\*H592\*D534 | 1 | F8 |
| **合计个数** | **30** |  |
| **8、2号楼9楼营养科初、中、高效过滤器** |
| 房间号 | 名称 | 型号 | 数量 | 效率级别 |
| 洁净区（回风、排风） | 板式中效过滤器 | 260\*260\*90 | 5 | F6 |
| 板式中效过滤器 | 290\*290\*90 | 2 | F6 |
| 机组 | 板式初效过滤器 | W592\*H490\*D46 | 1 | G4 |
| 袋式中效过滤器 | W592\*H490\*D381 | 1 | F8 |
| 配液间 | 高效过滤器 | 475\*475\*150 | 3 | H13 |
| 辅助用房 | 高效过滤器 | 320\*320\*220 | 4 |
| **合计个数** | **16** |  |

（二）材质要求

1.新风预处理滤网、U型双面初效滤网、初效滤网（排风）：铝合金外框，双层尼龙网。

2.板式初中效过滤器、袋式初中效过滤器：铝合金外框，纤维无纺布。

3.高效过滤器：铝合金外框，玻璃纤维滤纸，双面护网、双面密封条。

4.亚高效过滤器、W型高效过滤器：外框为W型ABS塑料框架，玻璃纤维滤纸。

1. 商务要求

1.交货期限：合同签订后 20个工作日，交货时附产品检验报告和产品合格证等资料。

2.交货地点：三台县人民医院指定地点。

3.售后服务：发现任何产品质量问题，供应商在接到通知后立即对产品进行更换或24小时内赶到现场处理问题。

4.付款方式：验收合格，待洁净空调清洗完成，收到检验证书后30日内一次性付款。

注：所有参数要求、商务要求均为实质性要求，负偏离则响应文件无效。

附件2

**询价文件**

**项目名称：**

**授权代表：**

**手机号码：**

**供应商全称： （盖章）**

**年 月 日**

**报价单**

致：三台县人民医院

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产厂家** | **报价（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.所报产品名称、规格型号、生产厂家等信息如实填写，没有就以“/”表示。

2.报价已包括货物、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等所有其他有关各项的含税费用。

单位名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

**技术、商务要求应答表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **询价文件要求** | **响应文件响应** | **响应/偏离** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1.申请人必须把询价文件的技术、商务要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

申请人名称**（加盖公章）**：

法定代表人/单位负责人**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月

**承诺函**

三台县人民医院：

我公司作为本次询价项目的询价申请人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目参加采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7.完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

8.在参加本次询价采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他询价申请人参与同一合同项下的询价采购活动的行为。

9.询价申请人未对本次询价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.在参加本次询价采购活动中，不存在和其他询价申请人在同一合同项下的询价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

11.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

询价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**商业信誉承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有健全的财务会计制度承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有履行合同所必须的设备和专业技术**

**能力的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有依法缴纳税收和社会保障资金良好**

**记录的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**无重大违法记录的书面声明**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重声明：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**无行贿犯罪记录的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

 **法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名 ） 系 （供应商） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 （招标人） 的 （项目名称） 的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

**公司资质、彩页资料、服务方案、业绩等(加盖鲜章)**