**三台县人民医院**

**院内采购文件**

 **项目名称：洗手设施及配套柜体购项目（第二次）**

**编制日期：2025年9月22日**

三台县人民医院

关于洗手设施及配套柜体采购的公告（第二次）

根据医院工作需要，拟对洗手设施及配套柜体进行院内询价采购，请符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

**一、项目名称：**洗手设施及配套柜体采购项目（第二次）

**二、项目清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 | 最高限价/万元 |
| 洗手设施及配套柜体 | 5 | 套 | 4.3 |

**三、采购方式：**院内询价（注：所有参数要求、商务要求均为实质性要求，负偏离则响应文件无效。）

**四、技术、商务要求（附件1）**

**五、供应商资格要求**

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

**六、报价须知**

1.询价：由采购办组织3名评审人员、在审计科监督下询价。

2.报名时间：2025年9月23日至9月25日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）。报名电话：0816-5222252。

3.询价文件递交方式：本次询价文件采取邮寄（顺丰快递）的方式，供应商不到现场，收件人：邹老师，联系电话：0816-5222252，地址：三台县人民医院采购办。

4.询价文件要求：询价响应文件一式两份（一正一副，编排目录，胶装成册，密封完整），包括:报价单、资质、服务方案等；询价文件封面注明项目名称、公司名称、联系人、联系电话。

5.递交询价文件截止时间：2025年9月29日12：00。

6.询价时间：2025年9月29日15:00。

7.询价地点：行政楼二楼会议室（一）

8.定标方式：一次报价，在符合采购需求、质量和服务要求前提下低价中标。

**七、项目公示：**三台县人民医院官网。

**八、咨询人及联系电话：**解老师-13981137357（咨询时间：法定工作日8:00-12：00，14:30-18:00）。

三台县人民医院

2025年9月22日

**附件1**

**洗手设施及配套柜体**

**技术参数**

**（一）洗手设施1 （4组）**

1.参考图片及规格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片参考 | 部件名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 |
|  | 多功能水池柜 | 1300\*580\*838 | 延米 | 1.3 |
| 亚克力台面 | 1300\*\*600/20\*12 | 延米 | 1.3 |
| 双水位洗手池 | 标准 | 套 | 1 |
| 台面上挡水板 | 1300\*600\*350 | 延米 | 1.3 |
| 不锈钢踢脚线 | 1300\*150\*1 | 延米 | 1.3 |

2.参数要求

（1）台面和水盆采用全亚克力板材，水盆为亚克力一体盆，板材厚度≥12㎜，色泽均匀一致，光滑平整，无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂点。耐污染值总和不超过44，最大污迹深度不大于0.12mm。拼接不得有缝隙（台面预留洗眼器25mm圆形孔）。注：外径尺寸公差≤20mm。

（2）洗手池柜体：采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 主体框架另加承重钢板及内衬结构，框架静态承重能力≥650kg保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。注：外径尺寸公差≤20mm。

（3）表面经静电喷塑处理，可按照临床需求进行调色。目视检查产品表面，喷涂面无磕碰伤、露底、集瘤等缺陷，色泽一致。目视检测内腔面，喷塑状态完好，色泽一致，无可见颗粒，无脏物或残渣。

（4）水龙头配备高弯感应龙头。

**（二）洗手设施2 （1组）**

1.参考图片级规格

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图片参考 | 部件名称 | 规格（mm） | 单位 | 数量 |
| （注：洗手池为双水位） | 多功能水池柜 | 2860\*580\*838 | 延米 | 2.86 |
| 亚克力台面 | 2860\*600/20\*12 | 延米 | 2.86 |
| 双水位洗手池 | 标准 | 套 | 1 |
| 台面上挡水板 | 1300\*600\*350 | 延米 | 1.3 |
| 不锈钢踢脚线 | 2860\*150\*1 | 延米 | 2.86 |

2.参数要求

（1）台面和水盆采用全亚克力板材，水盆为亚克力一体盆，板材厚度≥12㎜，色泽均匀一致，光滑平整，无波纹、方料痕、刮痕、裂纹，不允许有气泡及大于0.5mm的杂点。耐污染值总和不超过44，最大污迹深度不大于0.12mm。拼接不得有缝隙（台面预留洗眼器25mm圆形孔）。注：外径尺寸公差≤20mm。

（2）洗手池及配套设施

①洗手池柜体：采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 主体框架另加承重钢板及内衬结构，框架静态承重能力≥650kg保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。注：外径尺寸公差≤20mm。

②配套柜体：采用电解镀锌钢板为框架结构，钢板厚度≥1.0mm, 内置活动层板，层板高度可根据院方需求和摆放器具大小设置。主体框架另加承重钢板及内衬结构，框架静态承重能力≥650kg保证足够的承重强度，低噪音，表面防锈、防酸、防碱、防静电、耐腐蚀，抗老化。注：外径尺寸公差≤20mm。

（3）表面经静电喷塑处理，可按照临床需求进行调色。目视检查产品表面，喷涂面无磕碰伤、露底、集瘤等缺陷，色泽一致。目视检测内腔面，喷塑状态完好，色泽一致，无可见颗粒，无脏物或残渣。

（4）水龙头配备高弯感应龙头。

**商务要求及其他**

1.交货期：合同签订后30个工作日内完成货物交付。

2.交货及安装地点：三台县人民医院指定地点。

3.质保期：1年，如国家或行业标准期限长于本项目质保期的，按国家或行业标准执行。

4.付款方式：货到安装验收合格1个月内付合同总价的100% 。

5.售后服务：保修期内接到报修30分钟内响应，远程不能有效解决问题，24小时内到达现场，所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。终生维修。保修期外费用双方协商确定。

**★注：所有的技术参数及商务要求均为实质性要求，负偏离则为无效响应文件。**

附件2

**询价文件**

**项目名称：**

**授权代表：**

**手机号码：**

**供应商全称： （盖章）**

**年 月 日**

**报价单**

致：三台县人民医院

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格型号** | **生产厂家** | **报价（元）** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

填表说明：

1.所报产品名称、规格型号、生产厂家等信息如实填写，没有就以“/”表示。

2.报价已包括货物、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等所有其他有关各项的含税费用。

单位名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日 期： 年 月 日

**技术、商务要求应答表**

项目名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **询价文件要求** | **响应文件响应** | **响应/偏离** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

注意：1.申请人必须把询价文件的技术、商务要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

申请人名称**（加盖公章）**：

法定代表人/单位负责人**（签字或加盖个人名章）**：

日 期： 年 月 日

**承诺函**

三台县人民医院：

我公司作为本次询价项目的询价申请人，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加询价采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6.本项目参加采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7.完全接受和满足本项目询价文件中规定的实质性要求，如对询价文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

8.在参加本次询价采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他询价申请人参与同一合同项下的询价采购活动的行为。

9.询价申请人未对本次询价项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.在参加本次询价采购活动中，不存在和其他询价申请人在同一合同项下的询价项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

11.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

询价申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日 期： 年 月 日

**商业信誉承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有健全的财务会计制度承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有履行合同所必须的设备和专业技术**

**能力的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）具有参加本次采购活动，履行采购合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**具有依法缴纳税收和社会保障资金良好**

**记录的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重承诺：

 （供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**无重大违法记录的书面声明**

三台县人民医院：

 （供应商名称）郑重声明：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**无行贿犯罪记录的承诺函**

三台县人民医院：

 （供应商名称）在参加本次采购活动前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**法定代表人身份证明**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （供应商单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日 期： 年 月 日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

 **法定代表人授权委托书**

本授权委托书声明：我 （姓名 ） 系 （供应商） 的法定代表人，现授权委托 （单位名称） 的 （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加 （招标人） 的 （项目名称） 的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

**资质证明文件（复印件加盖鲜章）**

**彩页资料、公司业绩、服务方案等(加盖鲜章)**